Author: Loek

König
Acryl PLUS/Transparante vernis Pro Siliconen (Kö 342300 - 347300)

Toepassing

Productgegevens

Voor het vullend nieuw en nalakken, voor bescherming van een reparatie.
Te gebruiken op hout, pvc, kunststof en metaal (niet gebruiken op geoliede en in was gezette oppervlakken).
De toevoeging Pro Siliconen staat garant voor een onberispelijke laklaag.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

Geproduceerd op acrylbasis.
Transparante lak.
Vrij van siliconen.
Glansgraad: diepmat 3-4%, mat 10-13%, zijdemat 19-21%, zijdeglans 35-40%, glans 55-65%, hoogglans >75%.
Lichtecht en weersbestendig.
Slechts beperkt PVC-vast (venster-/deurafdichtingen).
Goede hechting en weerstand.

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus voor gebruik goed schudden en ventiel kort doorspuiten. Voor gebruik op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting testen. Spuitafstand ca. 30 cm. Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Evt. voorbehandelen (licht aanschuren en schuurresten verwijderen). Lak nat verlopend opspuiten.
Bij de bescherming van een reparatie waarbij gewerkt is met retoucheermateriaal, licht de kleur wat op - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer terug.
Bij staande oppervlakken werken dunne laklagen in het voordeel, daarbij tussen iedere laklaag de lak ca. 20 minuten laten uitdampen.

Droogtijden bij kamertemperatuur van 20°C.
Stofdroog: na ca. 15-20 minuten
Handvast: na ca. 30 minuten
Lichtechtheid: goed tot zeer goed
Weersbestendigheid: goed tot zeer goed
Verbruik: de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij een eenmalige opbrengst voor ca. 2 m².
Opslag: minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur) .

Veiligheidsadviezen

Irriterend.
Irriterend voor de ogen, huid en ademhalingsorganen.
Zeer licht ontvlambaar.
Houder staat onder druk.
Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.
Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.
Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
Niet in de ogen spuiten.
Buiten bereik van kinderen houden.
Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160505 - Gassen in drukhouders m.u.v. datgene wat onder AVV nr. 160504 vallen - afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen